Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -330- | Указатель | >>>

ГЛАВА `III`

## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ СИЛАМИ ПАРОВОЗНЫХ БРИГАД (СЛУЖЕБНЫЙ РЕМОНТ)

### 1. Перечень служебного ремонта, подлежащего выполнению силами паровозных бригад

Заботливый уход за паровозом — своевременное крепление паровозных деталей, тщательная их смазка, выполнение служебного ремонта — в значительной мере сокращает объём промывочного ремонта и полностью исключает случаи межпромывочного ремонта.

Практика показала, что во-время сделанный служебный ремонт предупреждает возникновение на паровозе крупных недостатков.

Правилами текущего ремонта, ухода и содержания паровозов на паровозные бригады возложен следующий служебный ремонт паровоза, который они обязаны выполнять своими силами как между промывками, так и при промывочном ремонте:

а) осмотр и прочистка отверстий водоуказательных приборов (в том числе и водяной колонки) и притирка краников;

б) перестановка и смена водомерных стёкол (круглых и Клингера);

в) смена негодных колосников, за исключением качающихся (в период между промывками);

г) отъёмка и перестановка смазочных, заливательных, манометровых и других арматурных пробок для пайки, сдачи заказа в медницкую и постановка трубок на место (между промывками);

д) перестановка водоприёмных и вестовых труб инжекторов;

е) осмотр, ремонт и проверка действия песочницы; укрепление, прочистка и перестановка песочных труб; смена сеток песочницы и прочистка форсунок песочницы;

ж) смена водоприёмных рукавов;

з) стеснение крейцкопфных вкладышей (в период между промывками);

и) восстановление натяга у всех рамочных дышловых подшипников (в период между промывками);

к) крепление шарнирных валиков дышлового механизма;

л) зачистка дышловых, крейцкопфных клиньев, камней, разгонка или смена затяжных болтов;

м) набивка всех сальников (с мягкой набивкой);

н) осмотр и крепление параллельных болтов;

о) осмотр и ремонт цилиндровых продувательных клапанов и их привода с проверкой открытия и закрытия;

п) регулировка и крепление буксовых и дышловых клиньев;

р) подбивка тендерных букс всех серий и паровозных букс серий ФД, Е и других паровозов, не требующих для смены подбивки съёмки рессор или подъёмки паровоза на домкратах;

с) осмотр и стягивание жёсткого сцепления паровоза с тендером без разборки и ремонта;

т) крепление подбуксовых связей (без смены болтов);

у) регулировка тормозов паровоза и тендера со сменой негодных тормозных колодок;

<<< | Оглавление | -330- | Указатель | >>>