Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -384- | Указатель | >>>

Проверяется правильное расположение и чистота петикота и искроудержательных сеток.

Промеряется состояние заливательной трубочки, спускной трубы и кожухов парорабочих труб. Отверстие трубочки должно быть направлено вниз, спускная труба плотно закрываться пробкой, а кожухи и разделки парорабочих труб плотно пригнаны и обмазаны.

> Фиг. 173. Дымовая коробка

Далее, проверяется плотность люка, находящегося в нижней части передней решётки. После этого, оставив в дымовой коробке на петикоте или искроудержательной сетке кусок горящих очёсов, следует прикрыть дверку, затянув её как на боковые барашки, так и на центральный запор, и по отблескам света проверить плотность прилегания дверки к фланцу переднего листа дымовой коробки.

<<< | Оглавление | -384- | Указатель | >>>