Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -530- | Указатель | >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ `VI` (Продолжение)

ОСНОВНЫЕ ДОПУСКИ ИЗНОСОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПАРОВОЗОВ

(из Правил текущего ремонта, ухода и содержания паровозов)

№ по пор. | Наименование деталей | Допускаемый размер при выпуске из капитального ремонта | Допускаемый размер при выпуске из среднего ремонта | Допускаемый размер при выпуске из подъёмочного ремонта | Предельный размер, влекущий замену частей или их исправление | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
32 | Подъём регуляторных клапанов многоклапанного регулятора: |  |  |  |  |
| разгрузочного | 50—52 | 50—52 | 50—52 | 49 | —
| 1-го клапана | 40—42 | 40—42 | 40-42 | 39 | —
| 2-го клапана | 35—37 | 3.5—37 | 35-37 | 34 | —
| 3-го клапана | 30—32 | 30—32 | 30-32 | 29 | —
| 4-го клапана | 25—27 | 25—27 | 25—27 | 24 | —
33 | Зазор между втулкой и цапфой регуляторного вала в опорах | 0,3 | 0,3 | 1 | — | —
| `IX`. Инжектор |  |  |  |  |
34 | Подъём питательного клапана инжектора Фридмана | 12-14 | 12—14 | 12-14 | — | —
35 | Слабина хвостовика питательного клапана в направлении у инжектора Фридмана | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | —
36 | Подъём питательных клапанов инжектора Натана: |  |  |  |  |
| в инжекторе | 15—16 | 15—16 | 15—16 | — | —
| в питательной головке | 16—17 | 16—17 | 16—17 | — | —
| `X`. Цилиндры |  |  |  |  |
37 | Овальность и конусность цилиндра (без расточки) | — | — |  | 2 | —
38 | Максимальная глубина задиров | — | — |  | 1,5 | —
39 | Максимальная ширина отдельного задира | — | — |  | 3 | —
40 | Число задиров с предельными размерами | — | — |  | 5 | —

<<< | Оглавление | -530- | Указатель | >>>