Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -470- | Указатель | >>>

в трубопроводе. Если окажется, что при ослаблении и перекосе фланца вода через фланец не идёт, то ослабляют болты фланца соседней трубы.

> Фиг. 207. Питательная труба у инжектора Натана

Наличие воды со стороны соседнего фланца указывает на замерзание воды в трубе, присоединённой к корпусу инжектора (фиг. 207).

Место замораживания водоприёмной трубы определяется аналогично питательной трубе инжектора Натана, для чего ослабляют соединительную гайку рукава со стороны тендера и убеждаются, есть ли там вода. Если воды не окажется, значит, нижняя часть водоприёмной трубы заморожена. Замораживание водоприёмного рукава определяется отвёртыванием соединительных гаек (фиг. 208).

Замораживание вестовой трубы определяется открытием закачивающего клапана (фиг. 209). Если при открытии клапана пар проходит в тендер, а наружу не идёт, значит конец вестовой трубы заморожен.

> Фиг. 208. Водоприёмная труба

Определение мест замораживания в трубопроводе можно производить так же лёгким остукиванием его молотком, причём глухой звук является признаком того, что трубопровод заморожен, и наоборот, чистый металлический звук свидетельствует о том, что трубопровод не замёрз.

> Фиг. 209. Вестовая труба

<<< | Оглавление | -470- | Указатель | >>>