Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -243- | Указатель | >>>

и справку о тормозах формы ВУ № 45 и только после этого вручить их машинисту первого паровоза.

Ответственность за безопасное и своевременное ведение поезда возлагается в полной мере на обоих машинистов.

При движении поезда и во время стоянок машинист второго паровоза должен следить за нормальным давлением в тормозной магистрали по показанию чёрной стрелки тормозного манометра. Машинисту второго паровоза запрещается пользоваться вспомогательным прямодействующим тормозом при движении поезда.

В случае порчи крана машиниста или паро-воздушного насоса на первом паровозе управление автоматическими тормозами переходит к машинисту второго паровоза с обязательной пробой автотормозов поезда. При этом на нервом паровозе ручка крана двойной тяги или комбинированного крана должна быть поставлена в положение для следования двойной тягой. Все распоряжения по ведению поезда исходят от машиниста первого паровоза.

Поездной вагонный мастер делает об этом отметку в справке формы ВУ № 45 и передает её машинисту второго паровоза.

При взятии поезда с места после остановки его на спуске следует сначала отпустить тормоза поезда, выждать оттяжку головной части и лишь после этого осторожно открывать регулятор.

При стоянках на раздельных пунктах машинисты обоих паровозов должны продувать главные резервуары, воздухоочистители и конденсаторы.

В случае необходимости немедленной остановки машинист первого паровоза делает экстренное торможение и даёт три коротких свистка, после чего машинист второго паровоза также делает экстренное торможение постановкой ручки крана машиниста Казанцева в крайнее положение до упора, а ручку крана машиниста Вестингауза в пятое положение и приводит в действие песочницу. Если машинист второго паровоза заметит опасность раньше, то он производит экстренное торможение и подаёт три коротких свистка.

При следовании поезда с крутого спуска на короткую площадку и затем вновь на спуск или со спуска меньшей крутизны на спуск болышей крутизны следует подтормаживать первый паровоз вспомогательным тормозом, а если его нет, то ручным тендерным тормозом.

Когда весь поезд окажется на спуске, надо осторожно отпустить вспомогательный тормоз или ручной тендерный тормоз.

При следовании заторможенного поезда с крутого спуска на короткую площадку, а затем вновь на спуск проходить площадку следует с заторможенными тормозами.

При проходе всего поезда на спуск надо отпустить вспомогательный тормоз и дальше следовать с заторможенным тормозом.

### 11. Порядок действия поездных бригад при остановке поезда на перегоне и дальнейшей доставке его на станцию по частям или при отцепке паровоза от состава

При остановке поезда на перегоне и дальнейшей доставке его на станцию по частям или при отцепке паровоза от состава машинист паровоза приводит в действие автоматические тормоза поезда, быстро

<<< | Оглавление | -243- | Указатель | >>>