Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -525- | Указатель | >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ `V` (Продолжение)

ПАРОВОЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ИНВЕНТАРЬ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ по пор. | Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание
| 5. Инструмент для автотормоза и тандем-насоса |  |  |
74 | Торцевой ключ для гильз | шт. | 1 |
75 | Ключ для крышек клапанов | » | 1 |
76 | Ключ для сальников парового и воздушного цилиндров | » | 1 |
77 | Ключ для крышки камеры золотника | » | 1 |
78 | Ключ для крышки крана машиниста | » | 1 |
79 | Ключ для крышки золотникового питательного клапана | » | 1 |
80 | Ключ торцевой для гнезда клапана | » | 1 |
81 | Штопор для уравнительного клапана | » | 1 |
82 | Торцевой ключ седла возбудительного клапана крана машиниста Казанцева | » | 1 |
83 | Торцевой ключ седла нижнего клапана | » | 1 |
84 | Специальный ключ для шайбы с выпускным клапаном | » | 1 |
85 | Щипцы для шточка ходопеременного золотника насоса | » | 1 |
| 6. Инструмент для стокера |  |  |
86 | Ключ для сальника | » | 1 |
87 | Крючок для сопел | » | 1 |
88 | Малый крючок для проверки золотников | » | 1 |
89 | Большой крючок для проверки золотников машины стокера | » | 1 |
| 7. Инструмент кочегарный |  |  |
90 | Лопаты для угля | » | 2 | Для угольного отопления
91 | Лопата шлаковая | » | 1 | То же
92 | Пика | » | 1 | »
93 | Резак большой | » | 1 | »
94 | » малый | » | 1 | »
95 | Скребок длинный | » | 1 | »
96 | » короткий | » | 1 | »
97 | Колун с ручкой | » | 1 | Для дровяного отопления
| 8. Приборы противопожарные |  |  |
98 | Ствол диаметром 50 мм | » | 1 | Ствол должен быть обмотан бичевкой
99 | Рукав выкидной диам. 50 мм длиной 20 м с гайками | » | 2 | На маневровых паровозах 1 выкидной рукав
100 | Вёдра с песком и совком | » | 2 | Для нефтяного отопления

<<< | Оглавление | -525- | Указатель | >>>