Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -414- | Указатель | >>>

Начальники паровозных служб и отделений паровозного хозяйства, равно как и машинисты, не должны ослаблять борьбы за выполнение графика оборота при временном его нарушении вследствие тех или иных затруднений в продвижении поездов.

### 4. Кольцевая езда

Кольцевая езда является наиболее передовым методом эксплуатации паровозов, работающих по графику без захода в основное депо.

Применение кольцевой езды даёт экономический эффект в виде ускорения полного оборота и увеличения среднесуточного пробега паровозов. В зависимости от длины плеч кольцевая езда сокращает потребность паровозов от 10 до 20`%`. Кроме того, кольцевая езда способствует увеличению заработка паровозных бригад.

> Фиг. 190. Схема оборота паровоза при кольцевой езде

Кольцевые паровозы проходят станции основного депо, не отцепляясь от поездов. Если же поезд поступает в разборку, то производится перецепка паровоза к заранее подготовленному поезду здесь же на путях приёмо-отправочного парка.

Смена паровозных бригад при кольцевой езде производится на приёмо-отправочных путях станции основного депо в промежутки времени для стоянки поезда на станции основного депо по графику движения поездов.

Экипировка кольцевых паровозов в зависимости от длины тяговых плеч может производиться в оборотных депо, на приёмо-отправочных путях станции основного депо и на промежуточных станциях (фиг. 190).

Промежуточной формой между ездой на прикреплённых плечах и кольцевой ездой является петлевая езда (фиг. 191).

При петлевой езде паровозы работают в одном направлении (на одном тяговом плече) по принципу кольцевой езды и в другом, как при обычной езде, т. е. с заходом в основное депо.

Петлевая езда как неполный вид кольцевой езды применяется в условиях:

а) когда работа паровоза по полному кольцу ограничивается вместимостью тендера при невозможности пополнения запаса топлива без захода в основное депо;

б) когда на приёмо-отправочных путях станции основного депо не представляется возможным производить экипировку паровоза в одном из направлений.

<<< | Оглавление | -414- | Указатель | >>>