Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -538- | Указатель | >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ `VI` (Продолжение)

ОСНОВНЫЕ ДОПУСКИ ИЗНОСОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПАРОВОЗОВ

(из Правил текущего ремонта, ухода и содержания паровозов)

№ по пор. | Наименование деталей | Допускаемый размер при выпуске из капитального ремонта | Допускаемый размер при выпуске из среднего ремонта | Допускаемый размер при выпуске из подъёмочного ремонта | Предельный размер, влекущий замену частей или их исправление | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
118 | Изгиб спин колёсного центра | 10 | 10 | 15 | Свыше 15 | Для среднего ремонта на заводе
|  | 10 | 15 | 15 | Свыше 15 | Для среднего ремонта в депо
119 | Овальность и конусность осевых шеек: |  |  |  |  |
| а) без обработки | — | — | 1 | 1 | —
| б) после обработки | 0,2 | 0,2 | 0,5 |  | Для среднего ремонта на заводе
|  | 0,2 | 0,5 | 0,5 | — | Для среднего ремонта в депо
120 | Овальность и конусность шеек пальцев кривошипов | 0,2 | 0,2 | 1 | Свыше 1 | Для среднего ремонта на заводе
|  | 0,2 | 0,5 | 1 | Свыше 1 | Для среднего ремонта в депо
121 | Отступление от альбомной длины (радиуса) кривошипов |  |  |  |  |
| а) ведущих и сцепных | ±0,25 | ±0,25 | ±0,5 | ±0,6 | Для среднего ремонта на заводе
|  | ±0,25 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,6 | Ддя среднего ремонта в депо
| б) кулисных (эксцентриситета эксцентрика) | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 | ±1,2 | Для среднего ремонта на заводе
|  | ±0,5 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,2 | Для среднего ремонта в депо
| `XVII`. Буксы, их направляющие и клинья |  |  |  |  |
122 | Отступление от альбомных размеров между центрами осей | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±4 | —

<<< | Оглавление | -538- | Указатель | >>>