Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -210- | Указатель | >>>

Таблица 12. Регулировка работы парового воздухоподогревателя

Открытие заслонок | Выход пара из батарей | Состояние огня в топке | Причины неправильной регулировки | Необходимые меры по регулировке доступа пара и воздуха
открытие заслонок | открытие вентилей | открытие заслонок | открытие вентилей
| ненормальная работа, необходимо изменить положение
Большое открытие | Обильный | Очень светлое | Велико | Велико | Уменьшить | Уменьшить
» | Нормальное | — | » | — | »
Слабый | Очень светлое | Велико | — | Уменьшить | —
» | Нормальное | — | Недостаточно | — | Увеличить
Нормальный | Очень светлое | Велико | — | Уменьшить | Уменьшить
Малое открытие | Слабый | Тёмное | Недостаточно | Недостаточно | Увеличить | Увеличить
» | Нормальное | — | » | — | »
Обильный | Тёмное | Недостаточно | — | Увеличить | —
» | Нормальное | — | Велико | — | Уменьшить
Нормальный | Тёмное | Недостаточно | — | Увеличить | Увеличить
В зависимости от условий работы и погоды | Нормальный | Нормальное | Нормальная работа — регулировки не требуется

<<< | Оглавление | -210- | Указатель | >>>