Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -185- | Указатель | >>>

заправку маслёнки, её чистоту и регулярное наблюдение за работой подшипника.

Для заправки фитильной маслёнки её фитиль надо вынуть из трубки и прочистить смазочное отверстие.

После этого необходимо пропустить через трубку смазку и проверить, как она проходит к смазываемым деталям. Если смазка свободно проходит, фитиль следует поставить на место, маслёнку наполнить смазкой и закрыть.

Если смазка по трубке не проходит, то необходимо трубку вынуть, осмотреть, ещё раз прочистить, поставить на место и снова проверить, свободно ли проходит смазка. Если после прочистки смазочной трубки смазка по ней проходить всё же не будет, то необходимо разобрать подшипник, установить причину его неисправности и устранить её.

Фитили изготовляются из шерстяной пряжи. Число и длина ниток фитиля устанавливаются в зависимости от размеров маслёнки. Для предупреждения произвольного опускания фитиля, а также для удобства выемки и постановки фитиля в трубку его укрепляют в тонкой отожжённой проволоке, верхний конец которой завивается в форме кольца.

При постановке фитиля на место в смазочную трубку нельзя допускать, чтобы он касался трущихся деталей. Для этого длину фитиля не доводят до смазываемой поверхности на 6 — 8 мм. Свободный конец фитиля, находящийся сверху смазочной трубки, выпускается в резервуар маслёнки.

При уходе за фитильными маслёнками необходимо иметь в виду, что количество смазки, подаваемой фитилём, зависит от его чистоты, количества ниток в нём, уровня и густоты (вязкости) масла в маслёнке.

Чем больше ниток взято для изготовления фитиля, тем он получается толще, плотнее размещается в трубке и поэтому не может обеспечить обильного подвода смазки.

Чем свободнее сидит фитиль в трубке, тем больше смазки он подаёт.

Если фитиль загрязнён песком, пылью и прочими посторонними веществами, то смазка по нему проходит плохо. Происходит это потому, что фитиль не только подаёт смазку, но и фильтрует её, и поэтому, с течением времени загрязняясь, он уже не может обеспечить достаточной подачи смазки.

Чем выше уровень масла в маслёнке, тем в большем количестве подаёт её фитиль к смазываемой поверхности.

Чем гуще смазка, тем хуже она подаётся фитилём.

Учитывая отмеченные свойства фитильной подачи смазки, необходимо:

1. При применении густых сортов смазки или в случае повышения вязкости смазки вследствие понижения температуры окружающего воздуха уменьшать толщину фитиля.

2. Не допускать значительного понижения уровня смазки в маслёнке, обеспечивая своевременное пополнение её запаса.

<<< | Оглавление | -185- | Указатель | >>>