Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -197- | Указатель | >>>

ко вниз или только вверх. Если насос не нагнетает воды при ходе снизу вверх, надо осмотреть нижний нагнетательный и верхний всасывающий клапаны, и наоборот, при отсутствии подачи воды при ходе плунжера насоса сверху вниз осмотреть верхний нагнетательный и нижний всасывающий клапаны. Обнаруженные неисправности клапана надо устранить и установить клапан в гнездо, тщательно его уплотнив.

4. Насос работает, но производительность его недостаточна. Необходимо проверить подъём питательных клапанов, а при их исправности проверить, не засорены ли сопла конусов соответствующего эжектора. Засорение сопел эжектора характеризуется усиливающимся шумом при проходе воды через эжектор и большим напором воды.

5. Насос останавливается в верхнем положении, замечается замедление хода поршня при подходе его к верхнему положению или кратковременная остановка. Указанное явление вызывается неисправностью горизонтального золотника вследствие пропуска или заедания колец, отсутствия смазки и засорения выхлопных каналов со стороны главного золотника. Для устранения этой неисправности необходимо вынуть горизонтальный золотник, осмотреть кольца, заевшие кольца расходить, негодные сменить, продуть каналы паром, смазать золотник маслом и поставить на место.

6. Насос останавливается в нижнем положении. Замечается замедление хода поршня при подходе к нижнему положению или кратковременная остановка. Это обстоятельство указывает, что вертикальный золотник не перемещается вниз вследствие заедания золотника во втулке, излома и пропуска колец или отсутствия смазки. Требуется вынуть золотник, осмотреть и расходить засевшие кольца, негодные кольца сменить, продуть каналы паром, смазать золотник и установить на место.

7. При пуске в действие насос не работает. Необходимо вынуть вертикальный и горизонтальный золотники, проверить правильность установки втулок вертикального и горизонтального золотников, продуть паровые каналы паром, смазать золотники, собрать их, установить на место и пустить насос в действие.

8. Насос останавливается в верхнем положении, не доходя до крайнего положения. Необходимо отнять цилиндр высокого давления от места и осмотреть положение гайки, закрепляющей втулку вертикального золотника. Ослабшую гайку надо закрепить. Если причиной остановки насоса послужил излом направляющей нижней втулки или излом нижнего хвостовика вертикального золотника, следует осмотреть верхнюю полость парового цилиндра низкого давления, удалить посторонние предметы, установить новую втулку и золотник, закрепить гайку и установить распределительную головку на место.

<<< | Оглавление | -197- | Указатель | >>>