Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -523- | Указатель | >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ `V`

## ПАРОВОЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ИНВЕНТАРЬ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Перечень инструмента и инвентаря, хранящегося на паровозе (из приложения 4 к Правилам текущего ремонта, ухода и содержания паровозов)

№ по пор. | Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание
| 1. Фонари и сигнальные принадлежности |  |  |
1 | Прожектор и буферные электрические | компл. | 1 |
2 | Фонари электрические для освещения ходовых частей и машины стокера | » | 1 |
3 | Фонарь электрический для освещения угольной ямы | шт. | 1 |
4 | То же для манометров, пирометров и водомерного стекла | компл. | 1 |
5 | Фонарь потолочный | шт. | 1 |
6 | Буферные фонари керосиновые | компл. | 1 |
7 | Фонарь сигнальный | шт. | 1 |
8 | Факел | » | 2 |
9 | Стёкла сигнальные с футляром | компл. | 1 |
10 | Флаги сигнальные с футляром | » | 1 |
11 | Петард 6 штук в футляре | » | 1 |
| 2. Посуда |  |  |
12 | Ведро с крышкой для масла 12-л. | шт. | 1 |
13 | Ведро для твёрдой смазки 6-л. | » | 1 |
14 | Бидон для масла 20-л. | » | 1 |
15 | Бидон для керосина 8-л. | » | 1 |
16 | Бидон для антинакипина 12-л. | » | 1 |
17 | Ведро с сеткой для масла 8-л. | » | 1 |
18 | Маслёнка 2-л. | » | 1 |
19 | Маслёнка 3-л. | » |  |
20 | Маслёнка 6-л. | » | 1 |
21 | Маслёнка 0,5-л. | » | 1 |
22 | Чайник для кипятка 3-л. | » | 1 |
| 3. Слесарный инструмент |  |  |
23 | Бородки 6 и 4-мм | » | 4 |
24 | Зубила слесарные | » | 2 |
25 | Крейцмессель | » | 1 |
26 | Крючки для сальников | » | 1 |
27 | Кувалда 7-кг с ручкой | » | 1 |
28 | Слесарный молоток | » | 1 |
29 | Свинцовый молоток 3-кг | » | 1 |
30 | Отвёртка с ручкой | » | 1 |
31 | Игла для прочистки дышловых маслёнок | » | 1 |
32 | Ключ гаечный 2-сторонний 1/4" х 5/16" | » | 1 |
33 | То же 3/8" х 7/16" | » | 1 |
34 | » 1/2" х 5/8" | » | 1 |
35 | » 5/8" х 3/4" | » | 1 |
36 | » 3/4" х 7/8" | » | 1 |
37 | » 7/8" х 1" | » | 1 |

<<< | Оглавление | -523- | Указатель | >>>