Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -517- | Указатель | >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ `II`

## РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ ПАРОВЫХЛОПНЫХ КОНУСОВ

(из приказа ЦТ—НКПС № 113 от 1939 г.)

№ по пор. | Серия паровоза | Диаметр конуса в мм не менее | Примечание
для углей | для смесей с преобладанием антрацитов
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Б | 135 | 125 | —
2 | Гп | 130 | 125 | —
3 | Е | 165 | 155 | Для круглого конуса
4 | Е | 85 | 80 | Для четырёхдырного конуса
5 | З | 130 | 125 | —
6 | И | 130 | 125 | —
7 | ИС | 90 | 80 | Для четырёхдырного конуса
8 | К | 130 | 125 | —
9 | Ку | 135 | 125 | —
10 | М | 160 | 150 | —
11 | Н | 130 | 125 | —
52 | О | 125 | 120 | —
13 | Р | 130 | 125 | —
14 | С, Св | 135 | 130 | —
15 | СО | 85 | 80 | Для четырёхдырного конуса
16 | Су | 70 | 65 | Для четырёхдырного конуса
17 | У | 135 | 125 | —
18 | Хп | 125 | 120 | —
19 | Ч | 130 | 125 | —
20 | Щ | 135 | 130 | —
21 | Ы | 125 | 115 | —
22 | Э | 70 | 65 | Для четырёхдырного конуса
23 | Ф | 130 | 125 | —
24 | У | 130 | 125 | —
25 | ФД | 85 | 80 | Для четырёхдырного конуса

Примечание. При отборе мятого пара для подогрева воды в тендере или для поверхностных водоподогревателей указанные в таблице диаметры отверстий уменьшаются для четырёхдырных конусов на 2 мм и для круглых конусов на 5 мм.

<<< | Оглавление | -517- | Указатель | >>>