Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -537- | Указатель | >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ `VI` (Продолжение)

ОСНОВНЫЕ ДОПУСКИ ИЗНОСОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПАРОВОЗОВ

(из Правил текущего ремонта, ухода и содержания паровозов)

№ по пор. | Наименование деталей | Допускаемый размер при выпуске из капитального ремонта | Допускаемый размер при выпуске из среднего ремонта | Допускаемый размер при выпуске из подъёмочного ремонта | Предельный размер, влекущий замену частей или их исправление | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
107 | То же в тележках объединённого типа Су, Эм и тендера ИС типа 6-П с регулировкой | 5 | 10 | 10 | 2 | —
108 | Разность в толщине бандажей двух любых колёсных пар передней и задней тележек тендера без регулировки для паровозов ФД типа 17 и тележек Даймонда | 5 | 15 | 15 | — | —
109 | То же для остальных тележек тендера с регулировкой | 5 | 15 | 15 | — | —
110 | Разность расстояния между внутренними гранями бандажей у одной колёсной пары | 1 | 1 | 1 | — | —
111 | Минимальная толщина паровозных бандажей при их последней обточке: |  |  |  |  |
| а) для паровозов е нагрузкой на ось 16 т и выше | 55 | 43 | 43 | — | —
| б) для всех остальных паровозов с нагрузкой на ось менее 16 т | 50 | 40 | 40 | — | —
112 | Минимальная толщина бандажей бегунковых и поддерживающих колёсных пар при их последней обточке | 45 | 40 | 40 | — | —
113 | Минимальная толщина тендерных бандажей при последней обточке | 45 | 35 | 35 | — | —
114 | Толщина гребней паровозных, бегунковых и поддерживающих бандажей на расстоянии 20 мм от вершины | 33-0,5 | 33-0,5 | 33-0,5 | — | —
115 | Толщина гребней тендерных бандажей на расстоянии 18 мм от вершины | 33-0,5 | 33-0,5 | 33-0,5 | — | —
116 | Разность диаметров бандажей по кругу катания у одной колёсной пары и у всего комплекта | 1 | 1 | 1 | — | —
117 | Эксцентричность бандажей по кругу катания относительно осевых шеек | 0,5 | 0,5 | 0,5 | — | —

<<< | Оглавление | -537- | Указатель | >>>