Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -536- | Указатель | >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ `VI` (Продолжение)

ОСНОВНЫЕ ДОПУСКИ ИЗНОСОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПАРОВОЗОВ

(из Правил текущего ремонта, ухода и содержания паровозов)

№ по пор. | Наименование деталей | Допускаемый размер при выпуске из капитального ремонта | Допускаемый размер при выпуске из среднего ремонта | Допускаемый размер при выпуске из подъёмочного ремонта | Предельный размер, влекущий замену частей или их исправление | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
98 | Суммарный зазор (по стальной втулке и пальцу)плавающих втулок | Альбомный | Альбомный | 2 | 5 | —
99 | Увеличение разбега подшипников против альбомного размера: |  |  |  |  |
| а) поршневых и сцепных на сторону | — | — | — | 5 | —
| б) крейцкопфных на сторону | — | — | — | 4 | —
| в) то же центровых серии Э на сторону |  |  |  |  |
100 | Увеличение разбега плавающих втулок против альбома | — | — | — | 3 | —
101 | Натяг конусной втулки дышлового валика | — | — | 1 | 5 | —
102 | Минимальный нагяг нажимного клина | 3 | 3 | 3 | 0,5 | —
| (камня) крейцкопфного подшипника на паровозах ФД и ИС | Альбомный | Альбомный | 10 | 2 | —
103 | То же для паровозов других серий | Альбомный | Альбомный | 8 | 2 | —
104 | Разница в размерах между центрами головок дышел и центрами соответствующих осей паровоза | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Свыше 0,5 | —
| `XVI`. Колёсные пары |  |  |  |  |
105 | Разность в толщине бандажей между бегунками и сцепными колёсными парами без регулировки | 10 | 10 | 10 | — | —
106 | Разность в толщине бандажей колёсных пар у одной тележки тендера без регулировки для тендера ФД типа 17 и тележки Даймонда | 5 | 10 | 10 | — | —

<<< | Оглавление | -536- | Указатель | >>>