Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -527- | Указатель | >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ `VI`

## ОСНОВНЫЕ ДОПУСКИ ИЗНОСОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПАРОВОЗОВ

(из Правил текущего ремонта, ухода и содержания паровозов)

№ по пор. | Наименование деталей | Допускаемый размер при выпуске из капитального ремонта | Допускаемый размер при выпуске из среднего ремонта | Допускаемый размер при выпуске из подъёмочного ремонта | Предельный размер, влекущий замену частей или их исправление | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| `I`. Задняя решётка |  |  |  |  |
1 | Толщина решётки и трубчатой части: |  |  |  |  |
| а) паровозов ФД и ИС | 10 | 8 | — | 7 | —
| б) прочих серий | 10 | 8 | — | 7 | Для стальных стенок
|  | 18 | 16 | — | 15 | Для медных стенок
2 | Толщина подрешёточной части | 7 | 6 | — | 4 | Для стальных стенок
|  | 8 | 7 |  | 5 | Для медных стенок
3 | Общий прогиб огневой решётки в сторону | 10 | 13 | — | Свыше 15 | —
4 | Местный прогиб подрешёточной части на длине трёх связевых простенков | 3 | 7 | — | Свыше 5 | —
| `II`. Задняя, боковые стенки и потолок |  |  |  |  |
5 | Толщина боковых стенок: |  |  |  |  |
| а) паровозов ФД и ИС | 7 | 6 | — | 4 | —
| б) прочих серий | 7 | 6 | — | 4 | Для стальных стенок
|  | 8 | 7 | — | 5 | Для медных стенок
6 | Толщина задних стенок | 7 | 6 | — | 4 | Для стальных стенок
|  | 8 | 7 | — | 5 | Для медных стенок
7 | Толщина потолка | 7 | 6 | — | 5 | Для стальных стенок
|  | 8 | 7 | — | 6 | Для медных стенок

<<< | Оглавление | -527- | Указатель | >>>