Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -121- | Указатель | >>>

Форсунка должна быть установлена в топке в точном соответствии с чертежом (фиг. 79). Главное назначение форсунки — производить распыление, или пульверизацию, нефти в топке. Распыление производится паром, который вытекает из парового сопла форсунки с большой скоростью, увлекает нефтетопливо и раздробляет его на мельчайшие частицы. Хорошо распылённое нефтетопливо имеет весьма большую поверхность соприкосновения с воздухом, благодаря чему обеспечивается полное и быстрое сгорание в топке.

> Фиг. 79. Топочная кладка

Чем лучше производится распыление нефтетоплива, тем короче получается пламя и полнее происходит сгорание нефтетоплива в топке. При плохом распылении в топке бывают видны падающие и горящие с копотью капли, что показывает на малую упругость распыливающего пара; при другой крайности — сильном паровом дутье — факел удлиняется и горение в топке также ухудшается.

### 8. Сжигание нефтяного топлива

Нефть является наиболее ценным топливом, и на экономное её сжигание должно быть обращено самое серьёзное внимание. Для правильного сжигания нефти (мазута) нужно помнить, что:

а) избыток поступающего в топку нефтетоплива вызывает большие потери его от недогорания в виде сажи и окиси углерода;

б) при большом избытке воздуха, поступающего в топку, лишний воздух, с одной стороны, будет охлаждать топку и вызывать потерю топлива от недогорания (сажа, окись углерода), а, с другой стороны, этот лишний не участвующий в горении воздух, нагреваясь в топке, будет уносить тепло;

<<< | Оглавление | -121- | Указатель | >>>