Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -75- | Указатель | >>>

слои, создавая одинаковое сопротивление проходу воздуха во всех точках слоя горящего топлива, как раз и обеспечивает наличие равномерного хорошего горения по всей площади колосниковой решётки, а такое равномерное горение позволяет наиболее полно и экономно использовать площадь колосниковой решётки, надёжно гарантирует от прогаров и создаёт достаточно активное парообразование. Ровный слой горящего топлива способствует сохранению одинаковой температуры на всех участках колосниковой решётки, считая по высоте горящего слоя, и благоприятно сказывается на шлакообразовании, предупреждая появление жидкого заливного шлака.

Появление бугров и куч в слое горящего топлива затрудняет в этих местах проход воздуха. При этом охлаждение слоя уменьшается и в нём сильно возрастает температура. Зола, содержащаяся в топливе, быстро превращается в жидкий заливной шлак. Вследствие недостатка воздуха получается неполное горение, выделение тепла уменьшается, температура в слое начинает падать. От этого жидкий шлак охлаждается, залепляет прозоры колосниковой решётки, и подвод воздуха прекращается почти совсем.

Наличие бугров и куч очень неблагоприятно отзывается на соседних местах слоя, имеющих нормальную толщину. Увеличивая сопротивление проходу воздуха, толстые места слоя направляют весь воздушный поток в более тонкие места, вызывая там появление прогаров.

Первоначальное повышение температуры в утолщённых местах слоя способствует расплавлению золы и появлению жидкого заливного шлака также в соседних местах слоя, имеющих нормальную толщину. Точно так же затухание горения в толстых местах слоя вызывает в дальнейшем охлаждение и затухание соседних соприкасающихся с ним частей горящего топлива.

Затухание горения в утолщённых частях слоя, у стенок топки, имеет сравнительно небольшое влияние на процесс горения. Занимая небольшую часть площади колосниковой решётки, слабо горящие части слоя лишь незначительно сокращают общую площадь активною горения. Вместе с тем, затрудняя доступ и прорыв холодного воздуха вдоль стенок топки, такое утолщение слоя очень благотворно отзывается на поддержании равномерной температуры в топке и предохраняет стенки от местного охлаждения, трещин и течи. Положительное воздействие утолщения слоя у стенок топки на процесс горения и на состояние котла полностью компенсирует их отрицательное влияние — некоторое сокращение используемой площади колосниковой решётки.

Надо отметить, что утолщение слоя у стенок топки должно быть сравнительно невелико, достигая не более 1/2 или 3/4 общей толщины слоя. Утолщение должно быть тем больше, чем меньше спекаемость сжигаемого угля. При значительном увеличении толщины боковых частей слоя отрицательные последствия в виде более значительного сокращения полезной площади колосниковой решётки уже не будут компенсироваться положительным влиянием утолщения боковых частей на процесс горения.

В тех случаях, когда крайние боковые прозоры колосниковой решётки заглушены или по бокам решётки поставлены глухие колос-

<<< | Оглавление | -75- | Указатель | >>>