Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -308- | Указатель | >>>

металла и повышение его хрупкости. Обрыв штока около головки происходит главным образом вследствие небрежной обточки на станке, с оставлением подрезов и с нарушением установленного радиуса выкружки.

Обрыв штока по клиновому отверстию может произойти вследствие отсутствия зазора между концом штока и дном конуса крейцкопфа или неправильной формы клина, не заполняющего сечение всего отверстия.

Изгиб и обрыв штока нередко вызываются неправильным ремонтом и разметкой крейцкопфа, что приводит к несовпадению его оси с осью цилиндра.

Имеют место случаи обрыва штоков и вследствие небрежности паровозных бригад, несвоевременно производящих крепление движущего механизма, в частности устранение слабины в клиньях крейцкопфа.

Оборванный шток заменяется новым. Износ штока, его задиры и забоины исправляются на станке с последующей шлифовкой. Для предохранения от обрыва штоков «кромки клинового отверстия головки как у новых, так и у старых поршневых штоков должны быть закруглены радиусом 3—4 мм (Правила текущего ремонта, § 340).

### 13. Излом крейцкопфа

Излом крейцкопфа проявляется в виде повреждения вкладышей, разрыва по клиновому отверстию и разрыва щёк.

Причиной повреждения вкладышей является допущение чрезмерной разработки крейцкопфа и параллелей, вследствие чего при работе машины вкладыши подвергаются действию ударов.

> Фиг. 124. Излом крейцкопфа

> Фиг. 125. Неправильная пригонка валика крейцкопфа

Разрывы по клиновому отверстию, как и обрыв штока, имеют своей причиной неплотную пригонку головки штока к отверстию крейцкопфа и перекос штока. Разрыв щёк крейцкопфа имеет основной причиной неплотную пригонку валика крейцкопфа своими коническими частями к отверстиям щёк (фиг. 124).

При работе машины в этом случае валик крейцкопфа, закреплённый плотно только одной стороной, создаёт выворачивающее усилие и разрывает щёки (фиг. 125). Недопустимая выжимка валика из

<<< | Оглавление | -308- | Указатель | >>>