Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -176- | Указатель | >>>

4. Присоединяют оба циркуляционных рукава от всасывающей линии теплой промывки к кранам, установленным на кожухе топки.

5. Спускают пар из котла, после чего открывают регулятор.

6. Производят циркуляционное охлаждение котла, одновременно с которым происходит и промывка элементов пароперегревателя.

> Фиг. 93. Приспособление системы т. Галкина для промывки элементов

> Фиг. 94. Промывка элементов по способу т. Галкина

При расхолаживании котла горячая вода, поступающая по циркуляционным рукавам в направляющие приспособления, попадает внутрь золотниковых коробок, в пространство между уплотняющими дисками. Из золотниковых коробок вода поступает в парорабочие трубы, а оттуда в камеру перегретого пара коллектора и в элементы пароперегревателя. Пройдя через элементы, вода возвращается в коллектор, но попадает уже в камеру насыщенного пара, откуда и поступает через регулятор в котёл.

<<< | Оглавление | -176- | Указатель | >>>