Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -144- | Указатель | >>>

В соответствии с данными этой таблицы щелочные вытяжки могут применяться с одним каким-либо щелочным антинакипином, дозировка которого при этом берётся в размерах, указанных в табл. 7. Наконец, при питательной воде небольшой жёсткости могут применяться только щелочные вытяжки с дозировкой: 50 г при жёсткости воды до 8°, 60 г при жёсткости от 8 до 15°, 70 г при жёсткости от 15 до 20°.

В качестве антинакипинов могут служить также таннат железа и коллоидный графит.

Коллоидный графит применяется при воде жёсткостью не более 15° с содержанием хлоридов не выше 30 мг/л.

Дозировки танната железа или коллоидного графита устанавливаются на основании нижеприводимых данных (табл. 8).

Таблица 8. Дозировки танната железа и коллоидного графита

Наименование антинакипина | Общая жесткость питательной воды в градусах жёсткости
до 8 | 8-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30—35 | более 35
Таннат железа, тринатрий- | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
или динатрийфосфат | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20
Коллоидный графит | 8 | 10 Не применяется 10
Тринатрий- или динатрийфосфат | 5

Выбор той или иной антинакипинной смеси и уточнённых дозировок производят на месте, руководствуясь наличием составных частей антинакипинов и результатами проведённых эксплуатационных испытаний с учётом необходимости сбережения ценных дефицитных химикатов.

В том случае, когда паровозная бригада правильно применяет установленную дозировку антинакипина и всё же наблюдается отложение на поверхностях нагрева твёрдой накипи, начальник отделения паровозного хозяйства может разрешить временное увеличение дозировки. Для постоянного применения повышенных дозировок нужно разрешение Центрального управления паровозного хозяйства НКПС.

### 5. Порядок выдачи антинакипинов на паровозы

Для выдачи на паровозы смеси щелочных антинакипинов в бидон закладывается по установленной дозировке количество тринатрий- или динатрийфосфата и заливается раствором каустической соды и органического коллоида (дубовый экстракт, сульфит-целлюлозный щёлок или щелочные вытяжки из бурого угля или торфа). Полученная антинакипинная смесь вливается через люк в тендер паровоза перед набором воды.

После израсходования всей смеси бидон следует сполоснуть водой и слить её в тендер.

<<< | Оглавление | -144- | Указатель | >>>