Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -111- | Указатель | >>>

Необходимо заполнять все места колосниковой решётки дровами равномерно, не допуская крупных щелей (фиг. 73). Толщину слоя топлива держат тем больше, чем влажнее дрова, крупнее поленья и менее плотна укладка дров в слое. Слой дров, как правило, следует держать до половины высоты топки, заброску производить малым порциями и не допускать, чтобы в топке оставалось мало дров (два-три ряда) (фиг. 74).

> Фиг. 72. Неправильная "костровая" загрузка дров

> Фиг. 73. Неправильная неплотная укладка дров

Надо избегать загрузки дров сразу в большом количестве, так как вместе с ними вводится в топку много холодного воздуха, что охлаждает топку и вызывает понижение давления пара в котле. Необходимо каждый раз притворять дверцы топки и открывать их только в тот момент, когда подбрасываются дрова.

<<< | Оглавление | -111- | Указатель | >>>