Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -535- | Указатель | >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ `VI` (Продолжение)

ОСНОВНЫЕ ДОПУСКИ ИЗНОСОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПАРОВОЗОВ

(из Правил текущего ремонта, ухода и содержания паровозов)

№ по пор. | Наименование деталей | Допускаемый размер при выпуске из капитального ремонта | Допускаемый размер при выпуске из среднего ремонта | Допускаемый размер при выпуске из подъёмочного ремонта | Предельный размер, влекущий замену частей или их исправление | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
88 | Слабина в подшипниках переводного вала: |  |  |  |  |
| а) по диаметру | 0,1 | 0,5 | — | — | —
| б) вдоль вала | Альбом | 2 | — | — | —
89 | Разность диаметров грундбуксы и штока в сальниках с мягкой набивкой | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | —
| `XV`. Дышловый механизм |  |  |  |  |
90 | Овальность и конусность шеек пальцев кривошипов | 0,2 | 0,2 | 1 | Свыше 1 | Для среднего ремонта на заводе
|  | 0,2 | 0,5 | 1 | Свыше 1 | Для среднего ремонта в депо
91 | Отступление от альбомной длины (радиуса) ведущих и сценных кривошипов | ±0,25 | ±0,25 | ±0,5 | ±0,6 | Для среднего ремонта на заводе
|  | ±0,25 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,6 | Для среднего ремонта в депо
92 | То же кулисных кривошипов | ±0,5 | ±0,5 | ±1 | ±1,2 | Для среднего ремонта на заводе
|  | ±0,5 | ±1 | ±1 | ±1,2 | Для среднего ремонта в депо
93 | Зазор между втулочным подшипником и пальцем по диаметру | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | —
94 | Зазор для натяга дышловых подшипников | 2 | 2 | 2 | — | Для жидкой смазки
|  | 4 | 4 | 4 | — | Для твёрдой смазки
95 | Зазор между дышловым валиком и втулкой хвостовика: |  |  |  |  |
| а) для 1-го и 4-го сцепных дышел паровозов ФД | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | —
| б) для 3-го сцепного дышла паровозов ФД | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | —
| в) для остальных серий | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | —
96 | Разработка клинового отверстия дышел против альбомного размера по длине | 4 | 8 | — | 13 | —
97 | То же по ширине на обе стороны | 2 | 3 | — | 4 | —

<<< | Оглавление | -535- | Указатель | >>>