Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -146- | Указатель | >>>

паровозов, работающих в командировках, — всё это говорит о значительных преимуществах брикетов перед жидким антинакипином.

### 7. Внутрикотловая обработка воды у паровозов с конденсацией пара

При обработке воды на паровозах с конденсацией пара особенное внимание следует обращать на предупреждение замасливания котлов. Даже тонкий слой масла, отлагающийся с накипью на стенках котла, имеет настолько малую теплопроводность, что металл сильно перегревается, его прочность ослабевает и появляются выпучины и волнистость стенок огневой коробки.

Норма котловой воды для паровозов серии СОк должна быть следующая:

а) общая жёсткость — не выше 0,2°;

б) содержание масла — не выше 5 мг/л;

в) натронное число при содержании хлоридов в котловой воде до 1 000 мг/л — не ниже 150, а выше 1 000 мг/л — не ниже 200.

Повышенная щёлочность необходима для предупреждения замасливания котлов.

Для выполнения указанной нормы необходимо при эксплуатации паровозов серии СОк обеспечить минимальный расход добавки сырой питательной воды, не превышающей 2 м3 на 100 паровозо-километров пробега, периодически проверять исправность маслоотделительной системы и производить продувку бака конденсата.

В целях более полного удаления масла надо обязательно производить верхнюю продувку котла, пользуясь приборами, специально установленными для этой цели.

### 8. Выщелачивание накипи в котле

При точном выполнении дозировки антинакипинов, режима продувок, при доброкачественной и своевременной промывке в паровозном котле совершенно не должно быть отложений твёрдой накипи.

В том случае, когда при нарушении в какой-либо части установленного режима обработки воды при промывке паровоза будут обнаружены отложения накипи на стенках котла, необходимо обеспечить особо тщательную механическую очистку и повторную промывку загрязнённых мест.

Если, несмотря на это, накипь полностью не удалена, может быть применено выщелачивание. Для производства выщелачивания в котёл загружается антинакипинная смесь в количестве, определяемом лабораторией в зависимости от степени загрязнения котла (примерно 8—10 кг каустической соды и 5—8 кг фосфата), после чего котёл заполняется водой, заправляется и поддерживается в горячем состоянии в течение не менее 16—24 час.

Однако при такой обработке в ряде случаев не все отложения накипи переходят в шлам. Поэтому такой способ очистки при некоторых водах не даёт достаточно эффективных результатов и к тому же вызывает длительный простой паровоза. Более эффективным способом очистки от старой накипи являются установление несколько повы-

<<< | Оглавление | -146- | Указатель | >>>