Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -109- | Указатель | >>>

### 2. Отопление паровозов дровами

> Фиг. 70. Приспособление топки для дровяного отопления

Эффективность сжигания дров в паровозной топке снижается с увеличением их влажности. Поэтому не следует допускать сжигания одних сырых дров.

При наличии на складе дров с различной влажностью необходимо к сырым дровам примешивать не менее 25`%` сухих или 40`%` полусухих дров.

При необходимости сжигания одних лишь сырых дров следует колоть дрова более мелко и избегать применения одного кругляка.

<<< | Оглавление | -109- | Указатель | >>>