Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -194- | Указатель | >>>

в цилиндрах паровой машины пар поступит в паровую часть турбины дымососа допуск свежего пара прекращается.

Нормально при следовании с поездом перепускной клапан турбины дымососа должен находиться в открытом положении, при котором часть отработавшего пара будет проходить мимо рабочего колеса турбины. Необходимо стараться, чтобы дымососная установка работала на минимальных числах оборотов, что даёт возможность уменьшить унос несгоревших частиц топлива и увеличивает срок службы лопаток дымососного колеса.

При необходимости увеличить форсировку топки следует уменьшить открытие перепускного клапана или вовсе его закрыть.

6. Неисправности конденсационного оборудования, с которыми нельзя выезжать из депо

Паровозная бригада не должна выезжать из депо при наличии неисправностей следующих агрегатов конденсационного оборудования:

а) неисправна турбина дымососа;

б) лопатки газососного колеса изношены больше установленного предела;

в) неисправен хотя бы один питательный насос;

г) текут трубы всасывающей и нагнетательной сети;

д) неисправна турбина вентиляторов;

е) оборваны гибкие резиновые звенья;

ж) неисправны контрольно-измерительные приборы, как то: масляный манометр, тахометр, дистанционный термометр;

з) оборваны головки шаровых соединений трубопроводов;

и) обнаружена течь водяного и конденсатного бака.

7. Регулировка процесса конденсации

Перед троганием поезда с места жалюзи холодильника должны -быть в закрытом положении, перепускные клапаны турбины воздушных вентиляторов необходимо открыть полностью и привести в действие вентиляторную установку свежим паром.

После того как турбина вентиляторов начнёт работать отработавшим паром, поступающим из цилиндров паровой машины, доступ свежего пара к турбине нужно прекратить, а жалюзи при помощи привода открыть.

В пути следования необходимо следить за температурой конденсата в баке. Если температура конденсата понижается, это значит, что в холодильник поступает избыточное количество воздуха, и наоборот, повышение температуры воды в конденсатном баке указывает на недостаточный приток свежего воздуха к секциям холодильника. Для увеличения количества воздуха, подаваемого с целью охлаждения секций холодильников, необходимо уменьшить величину открытия перепускных клапанов или же полностью их закрыть. При закрытых перепускных клапанах весь отработавший пар будет проходить через направляющий аппарат на лопатки рабочего колеса турбины;

<<< | Оглавление | -194- | Указатель | >>>