Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -127- | Указатель | >>>

Сопло сажесдувателя должно быть установлено таким образом, чтобы выходящая из него струя пара захватывала не менее 60`%` ширины трубчатой решётки.

Сажесдуватели такого типа устанавливаются попарно — по одному на каждой боковой стенке топки.

При следовании в пути продувка труб должна производиться при открытом регуляторе, при высокой форсировке и хорошем огне на колосниковой решётке, что улучшает результаты продувки.

Во время продувки стокер должен быть выключен, а топка заправлена вручную хорошо смоченным углём, чтобы не происходило увлечение мелких угольков в жаровые и дымогарные трубы.

Продувка труб при малых форсировках, а также при действующем стокере запрещается.

Наиболее удобно продувку труб производить в конце затяжных подъёмов, когда паровоз ещё продолжает работать с полным открытием регулятора и большим наполнением цилиндров, но подача угля уже прекращена.

При пользовании сажесдувателей существующей конструкции необходимо иметь в виду, что он не может удалять значительных отложений шлака и изгари, а только предупреждает накопление крупных наростов нагара в трубах. Поэтому для сохранения чистоты труб необходимо возможно чаще пускать его в действие, не допуская зарастания труб нагаром и предупреждая его появление.

Выполнение продувки труб сажесдувателем должно производиться в следующем порядке.

1. Установить сажесдуватель в нижнее положение так, чтобы сопло его было направлено на свод и нижнюю часть камеры догорания, и затем несколько раз осторожно приоткрыть на 5 — 6 сёк. трёхходовой кран, которым производится допуск пара к прибору, и таким путём освободить его и паропроводы от сконденсировавшейся там воды.

2. Перевести сажесдуватель в верхнее положение, полностью открыть трёхходовой кран и поворачивать сопло по высоте трубчатой решётки, производя продувку первоначально верхних, затем средних и нижних рядов труб.

3. Поворачивать сопло сажесдувателя надо медленно, наблюдая за окраской дыма, выходящего из дымовой трубы, который из густо-чёрного в начале продувки должен постепенно становиться более светлым.

4. При повороте сопла сажесдувателя во время продувки не следует его задерживать подолгу на отдельных группах труб, чтобы не допускать увлажнения паром изгари и шлака.

5. Продувку труб с одной стороны решётки надо повторить несколько раз, до тех пор пока изгарь и сажа не перестанут окрашивать дым, после чего переходить к включению второго прибора и продувке труб с другой стороны решётки.

Нормально продолжительность продувки одной стороны решётки оставляет 1,5 — 2 мин.

Для сохранения чистоты труб, рекомендуется продувку их при наличии сажесдувателя, расположенного в огневой коробке, произво-

<<< | Оглавление | -127- | Указатель | >>>