Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -83- | Указатель | >>>

толкнуть резаком под свод. После того как топливо, поданное резаком под свод, разгорится, можно производить загрузку под свод обычным порядком.

При лёгком подшлаковании топки можно, используя стоянки на станциях или даже езду с закрытым регулятором по уклону, удалить часть шлака, не разрушая всего слоя. Для этого несколько «выжигают» слой, разгребают кокс на бока решётки и, подорвав резаком крупные шлаковины, ставят их, как указано выше, на ребро или вытаскивают совсем из топки. Куски шлака вытаскивают не только из середины, но и с боков решётки, поддевая шлак из-под кокса.

Если шуровочное отверстие закрывается раздвигающимися дверками, работать резаком и пикой следует, прикрыв дверки как можно плотнее и пропустив резак в щель, что уменьшает допуск холодного воздуха. Работать резаком, в особенности подламывать шлак, лучше при закрытом регуляторе и при слабом разрежении в топке, так как при этом уменьшается шлакообразование.

Как видно, распространённое мнение, будто бы работа резаком вредна во всех случаях, неправильно. Умелая, осторожная работа резаком и пикой в нужные моменты выправляет недочёты отопления, устраняет влияние шлакования, облегчает труд топильщика и улучшает процесс горения.

### 9. Содержание кочегарного инструмента и инвентаря

Исправный кочегарный инструмент: хорошая, удобная угольная лопата, полномерные резак и пика, исправный лоток, целый углеполивательный рукавчик, в руках искусного и старательного топильщика — основная гарантия хорошего парообразования в пути.

Важно иметь не только исправный, но и удобный инструмент. Один из резаков и пика должны быть примерно на 1 м длиннее колосниковой решётки. Стержни резаков, пики, скребка и шлаковой лопаты должны быть достаточно прочны, чтобы не допускать изгиба. В то же время излишне толстые стержни сильно утяжеляют инструмент. Лоток не должен быть коротким, чтобы дать возможность топильщику забирать уголь на лопату, не переступая с места на место.

Особенно большое значение имеет удобная угольная лопата — самый употребительный кочегарный инструмент. Строго говоря, каждый топильщик должен подбирать себе лопату по своему росту и корпусу. Будет наиболее правильно, если топильщик, взяв стандартную лопату, приспособит её к своим индивидуальным особенностям, укоротив или, наоборот, удлинив ручку. Это несложное мероприятие сбережёт топильщику много времени и сил.

Для обеспечения исправной службы инструмента надо внимательно следить за ним. Даже незначительно погнутый резак надо тут же выпрямить, разбитый конец лопаты обрубить. Такой надзор — верная гарантия длительной работы инструмента, с которым свыкается каждый топильщик. Хороший инструмент обеспечивает с наименьшей затратой сил наиболее эффективные результаты отопления.

<<< | Оглавление | -83- | Указатель | >>>