Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -332- | Указатель | >>>

После притирки ширина притирочной ленты костылика должна составить 1 — 2 мм. Более широкую притирку делать не следует.

Надо учесть, что при узкой притирке попадающие в краник накипь и шлам легко «перерезаются», причём сохраняется нужная плотность прилегания краника.

Для облегчения свободного открытия и закрытия краника его надо хорошенько расходить и затем тщательно промазать резьбу смесью масла с графитом.

### 3. Осмотр и прочистка отверстий водоуказательных приборов

Прочистка отверстий кранов водомерного стекла, а также и промазка кранов должны производиться во время каждой промывки.

> Фиг. 134. Развёртка

Для прочистки отверстий кранов водомерного стекла разбирается сальник верхнего крана и вывёртывается стержень запорного клапана.

Для прочистки горизонтального и вертикального отверстий нижнего крана отвёртываются их заглушки. В открытые отверстия поочерёдно вставляется стержень-развёртка, и путём его вращения отверстия прочищаются (фиг. 134).

Для притирки кранов водомерного стекла предварительно при помощи шарошки проверяются места (гнёзда) запорных вентилей, а притирочные места самих клапанов при необходимости проверяются на станке. Притирочные места клапана смазывают смесью толчёного стекла с маслом и затем производят притирку.

Для обеспечения свободного открытия и закрытия кранов водомерного стекла их резьба перед сборкой тщательно промазывается смесью масла с графитом. Для прочистки горизонтального и вертикального водяных проходов нижнего колена водяной колонки вы-

<<< | Оглавление | -332- | Указатель | >>>