Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -155- | Указатель | >>>

Таблица 9. (Продолжение)

Неисправности инжекторов системы Фридмана и способы их устранения

Признак неисправности

Инжектор не присасывает воду

> #### Причина неисправности и способы ее устранения

> 1. Закрыт или разъединился водяной вентиль в тендере.

> > Открыт тендерный вентиль. При разъединении клапана со штангой отвернуть фланец, вынуть штангу и сильной струёй пара поднять клапан с гнезда.

> 2. Прогрев инжектора и воды в водоприёмной трубе или тендере, вследствие чего в корпусе инжектора при закачке не получается необходимого разрежения

> > Осмотреть и очистить от накипи питательный и паровой пусковой клапаны и их гнёзда. По приезде в депо притереть эти клапаны, если они неплотно садятся на свои места При перегреве воды в тендере добавить холодной воды из гидроколонки. Закачать воду при закрытом запорном клапане и после присоса воды в инжектор быстро открыть запорный клапан.

> > Пропуск питательного клапана происходит от закипания его или от неправильной установки. Подъём питательного клапана не должен быть выше 14 мм, иначе он будет разбиваться и разбивать посадочные места.

> 3. Неплотности в соединениях (подсос воздуха) водоприёмной трубы

> > Подтянуть болты фланцевого соединения корпуса водяной пробки или сменить уплотняющую прокладку

> 4. Заедание вестового клапана или выпадение его, вследствие чего неполностью открывается отверстие для выхода пара и в водяной камере не получается требующегося разрежения

> > Осмотреть вестовой клапан, очистить его от грязи и накипи и проверить полное открытие клапана

> 5. Закипание кольцевых отверстий конденсационно-водяного конуса, что создаёт уменьшенный проход пара и недостаточное разрежение

> > Вынуть конденсационно-водяной конус и очиститить его от накипи

> 6. Засорена водоочистительная сетка

> > Очистить сетку

#### Признак неисправности

Инжектор теряет холодную воду через вестовую трубу при открытом закачивающем клапане

> #### Причина неисправности и способы ее устранения

> 1. Недостаточный приток пара вследствие малого открытия вентиля пароразборной колонки или малого подъёма пускового клапана. Поэтому инжектор получает количество пара, недостаточное для подачи в котёл всей поступающей в инжектор воды, и часть воды через вестовую трубу вытекает наружу.

> > Проверить открытие запорного вентиля, осмотреть пусковой клапан и, если неправильны размеры хвостовика, произвести ремонт в депо

> 2. Увеличен зазор в постановке между паровым и конденсационным конусом, и поэтому в инжектор поступает воды больше нормального количества и часть её вытекает наружу

> > Отвернуть конусы и довернуть паровой конус до места, чтобы зазор между паровым и конденсационным конусом был в 4—5 мм

#### Признак неисправности

Инжектор теряет горячую воду через вестовую трубу, вода в котёл подаётся слабо

> #### Причина неисправности и способы ее устранения

> 1. Закипание питательной трубы

> > Питательные трубы, находящиеся внутри котла, должны периодически при ремонте паровоза выниматься и тщательно очищаться от накипи

> 2. Малый подъём питательного клапана, или закипание его, или недостаточное открытие запорного клапана

> > Закрыть запорный клапан полностью, вынуть питательный клапан и проверить подъём его, который должен быть 12—14 мм, и очистить его от накипи

> 3. Недостаточный приток воды к инжектору вследствие засорения водяной трубы или расслоения рукава водоприёмной трубы

> > Отвернуть рукав и продуть водоприёмную трубу. Очистить сетку, осмотреть водяную камеру, в депо сменить рукав или повернуть его другой стороной

> 4. Уменьшен зазор в постановке между паровым и конденсационным конусами. При уменьшенном зазоре в водяную камеру поступает небольшое количество воды, пар не конденсируется полностью и выходит через вестовую трубу, увлекая с собой и воду

> > Вынуть конусы, проверить зазор и, если требуется, под паровое сопло подмотать на резьбу асбест, установив зазор между конусами в 4—5 мм

> 5. Закипание конусов и перекос осей конусов. Небольшое закипание и перекос в их постановке вызывают потерю инжектором воды через вестовую трубу; значительные закипание и перекос вызывают отказ инжектора от работы

> > Проверить в депо правильность постановки конусов, собрать их в соответствии с альбомными размерами и установить конусы по одной оси

#### Признак неисправности

Инжектор срывает при полном давлении пара в котле

> #### Причина неисправности и способы ее устранения

> 1. Кольцевое сечение между центральным и конденсационным соплом сужено

> > Отвернуть нижнюю крышку инжектора и подложить подкладку под буртик нагнетательного конуса

> 2. Закипание питательной трубы

> > Ремонт в депо по очистке трубы

> 3. Недостаточный приток воды по всасывающей трубе вследствие засорения трубы, сеток и малого открытия тендерного водяного вентиля

> > Очистить трубу и сетку, проверить открытие вентиля

#### Признак неисправности

Слабая, медленная подача воды в котёл

> #### Причина неисправности и способы ее устранения

> Недостаточные размеры осевого канала конусов, зарастание накипью нагнетательного или промежуточного конуса

> > Отвернуть конусы и очистить от накипи для проверки осевых каналов, произвести осмотр и ремонт в депо

#### Признак неисправности

Инжектор теряет горячую воду через вестовую трубу после окончания закачки

> #### Причина неисправности и способы ее устранения

> Не сел на своё гнездо питательный клапан

> > Слегка постучать молотком по клапанной коробке. Если клапан не сядет на место, то закачать воду при закрытом запорном клапане и открыть запорный клапан, после чего закрыть инжектор

<<< | Оглавление | -155- | Указатель | >>>