Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -307- | Указатель | >>>

установка или чрезмерная разработка вкладышей крейцкопфа, выработка параллелей, вызывающие перекос штока, и недостаточная смазка.

Изгиб, конусность или задир штока также вызывают пропуск пара сальниками.

Для исправления хронического парения сальников надо предварительно ликвидировать причину парения, устранив разработку вкладышей крейцкопфа, проверив и установив параллели и крейцкопф точно по направлению оси цилиндра. Исправление сальниковых колец производится посредством их разборки, зачистки колец и припасовки к штоку. Исправление набивных сальников производится сменой набивки.

При ремонте уплотняющие кольца одноколечного сальника должны быть приточены по штоку, а замки их пришабрены.

При наличии раковин, выедин, неплотного прилегания, рисок и забоин сферические и плоские поверхности деталей сальника должны быть проверены на станке, пришабрены и притёрты.

Стыковые поверхности нажимного и упорного кольца следует пришабрить. Конусные поверхности уплотняющего и нажимного колец необходимо притачивать по шаблону. Уплотняющее кольцо должно иметь зазор в нажимном кольце не менее 0,25 — 0,5 мм на сторону.

Сальниковые пружины должны быть испытаны, с тем чтобы упругость их соответствовала установленной величине.

Изношенные направляющие втулки и грундбуксы разрешается восстанавливать наплавкой или постановкой втулок.

При наличии рисок, вмятин и изъедин на крышке цилиндра в месте прилегания фланца сальника крышку необходимо отнять и проверить на станке.

### 13. Обрыв поршневых штоков

Обрыв поршневых штоков чаще всего происходит в месте перехода цилиндрической части к конусу, в начале конуса или в отверстии для клина (фиг. 123). Следствием обрыва штока обычно является повреждение поршня и крышки цилиндра.

> Фиг. 123. Обрыв поршневого штока

Обрыв штока у начала головки имеет своей причиной неправильную пригонку её в отверстие крейцкопфа без притирки, вследствие чего головка работает лишь одним местом, преимущественно у самой кромки крейцкопфа. Нередки также случаи обрыва штоков от несоблюдения технологического процесса наварки конусов без предварительного подогрева и отжига, что вызывает изменение структуры

<<< | Оглавление | -307- | Указатель | >>>