Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -354- | Указатель | >>>

Манжеты должны ставиться с таким расчётом, чтобы они перекрывали всю длину подбуксовой коробки. Если длина шейки больше длины подбуксовой коробки, то манжеты ставятся с отворотом. Подбивка должна укладываться в подбуксовые коробки с таким расчётом, чтобы она не слишком туго прилегала к шейке, так как это будет вызывать грение подшипника.

> Фиг. 151. Клиновое сцепление

После укладки подбивки подбуксовую коробку ставят на место, для чего прорезью коробки заводят её на соединительный болт (находящийся внизу буксы) и устанавливают отверстия подбуксовой коробки против отверстий в буксе. Затем вставляют болт, навёртывают гайки, закрепляют их и ставят на место разводные шплинты.

<<< | Оглавление | -354- | Указатель | >>>