Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -12- | Указатель | >>>

торце оси клеймо о времени и месте полного её освидетельствования.

Кроме того, на осях, бандажах и колёсных центрах в местах, предусмотренных правилами маркировки соответствующих стандартов (ОСТ), должны быть клейма завода-изготовителя, номера плавки, даты изготовления и порядковый номер» (ПТЭ, § 188) (фиг. 8).

> Фиг. 6. Расположение предохранительных (легкоплавких) пробок в топке паровоза

Наинизший уровень

водопробные краны

> Фиг. 7. Указатель наинизшего уровня воды в котле

<<< | Оглавление | -12- | Указатель | >>>