Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -163- | Указатель | >>>

Отдельные операции нормального процесса тёплой промывки имеют следующую продолжительность (табл. 10).

Таблица 10. Выполнение теплой промывки

Наименование операций | Паровозы серий
ФД, ис Л и М | СО, СОк, Ту-23, Ту-37 и Ок-32 | Э, Су и другие, менее мощные
Спуск пара | 2 ч. 30 м. | 2 часа | 1 ч. 45 м.
Циркуляционное охлаждение котла | 5 час. | 4 часа | 3 часа
Спуск воды | 1 час | 45 мин. | 30 мин.
Промывка котла | 3 часа | 2 часа | 1 ч. 30 м.
Наполнение котла водой | 45 мин. | 30 мин. | 20—30 мин.
Заправка при искусственной тяге | 2 ч 30 м. | 1 ч. 30 м.— 2 часа | 2 часа
Заправка при естественной тяге | 3—4 часа | 2 ч. 30 м.— 3 часа | 3 часа

Весь технологический процесс тёплой промывки выполняется согласно установленным НКПС графикам (фиг. 85 и 86).

> Фиг. 85. График технологического процесса теплой промывки для мощных паровозов серий ФД, ИС, Л и М

> Наименования операций:

> 1. Присоединение шланга для спуска пара, закрытие дымовой труды и поддувала

> 2. Спуск пара, прогрев и заполнение циркуляционной магистрали

> 3. Искусственное охлаждение котла путем циркуляции котловой воды

> 4. Открытие верхних накладных и пазового люков и ослабление промывочных пробок

> 5. Спуск воды

> 6. Открытие люков нижних подбрюшных, угловых и кипятильных труб

> 7. Промывка котла

> 8. Осмотр котла

> 9. Закрытие люков нижних подбрюшных угловых и кипятильных труб

> 10. Пополнение котла водой

> 11. Закрытие верхних накладных и лозового люков

> 12. Заправка при искусственной тяге

> 13. Циркуляция котловой воды при заправке

В тех случаях, когда паровоз на промывке имеет увеличенный простой по ремонту, после промывки и осмотра котёл водой не наполняется, а оставляется для естественного остывания. При этом в случае

<<< | Оглавление | -163- | Указатель | >>>