Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -521- | Указатель | >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ `IV` (продолжение)

Таблица 3 условного веса локомотивов с тендерами в рабочем состоянии и наличия у каждого локомотива фактического числа тормозных осей (из ПТЭ)

№ по пор. | Серии локомотивов | Общий вес локомотива с тендером в т | Количество тормозных осей в локомотиве без тендера
| 1. Паровозы |  |
1 | Э | 125 | 5
2 | ФД | 230 | 5
3 | Е, СО | 135 | 5
4 | ИС | 230 | 4
5 | М | 150 | 3
6 | Щ | 125 | 3
7 | Л | 150 | 3
8 | С, У, Б | 125 | 3
9 | А, Гп, З, К | 110 | 3
10 | Н | 90 | 3
11 | О | 90 | 0
12 | `V` | 110 | 4
13 | Ы | 90 | 4
| 2. Тепловозы |  |
14 | ЭЛ-1 | 180 | 10
15 | Э-ЭЛ-8, Э-ЭЛ-9, Э-ЭЛ-12 | 125 | 5
16 | О-ЭЛ-6, О-ЭЛ-7, О-ЭЛ-10 | 95 | 4
17 | ВМ | 240 | 8
| 3. Электровозы |  |
18 | Си-10 | 135 | 6
19 | С-10, Сс-11 | 125 | 6
20 | ВЛ | 120 | 6

<<< | Оглавление | -521- | Указатель | >>>