Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -528- | Указатель | >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ `VI` (Продолжение)

ОСНОВНЫЕ ДОПУСКИ ИЗНОСОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПАРОВОЗОВ

(из Правил текущего ремонта, ухода и содержания паровозов)

№ по пор. | Наименование деталей | Допускаемый размер при выпуске из капитального ремонта | Допускаемый размер при выпуске из среднего ремонта | Допускаемый размер при выпуске из подъёмочного ремонта | Предельный размер, влекущий замену частей или их исправление | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | Общий прогиб стенок и потолка | 6 | 6 | — | Свыше 15 | В сторону огня
12 | 15 | — | Свыше 20 | В сторону воды
9 | То же задней стенки паровозов ФД и ИС | 6 | 6 | — | 15 | В сторону огня
15 | 17 | — | 20 | В сторону воды
10 | Местный прогиб на длине трёх связевых простенков между анкерными болтами | 3 | 4 | — | Свыше 5 |
| `III`. Внутренний ухват паровозов ФД и ИС |  |  |  |  |
11 | Толщина стенки | 7 | 6 | — | 5 | —
12 | Общий прогиб в сторону огня или воды. | 10 | 12 | — | 15 | —
13 | Местный прогиб | 3 | 4 | — | 5 | —
| `IV`. Топочные связи |  |  |  |  |
14 | Диаметр контрольного отверстия новой связи | 5-8 | 5-8 | 5—8 | — | —
15 | Глубина контрольного отверстия | 40 | 40 |  | Менее 35 |
16 | Высота головки нарезной связи | 4 | 4 | 2 | — | —
| `V`. Анкерные болты |  |  |  |  |
17 | Высота головки нарезного анкерного болта | 5 | 5 | 4 | — | —
18 | Диаметр контрольного отверстия нового анкерного болта | 5-8 | 5—8 | 5—8 | — | —

<<< | Оглавление | -528- | Указатель | >>>