Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -541- | Указатель | >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ `VI` (Продолжение)

ОСНОВНЫЕ ДОПУСКИ ИЗНОСОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПАРОВОЗОВ

(из Правил текущего ремонта, ухода и содержания паровозов)

№ по пор. | Наименование деталей | Допускаемый размер при выпуске из капитального ремонта | Допускаемый размер при выпуске из среднего ремонта | Допускаемый размер при выпуске из подъёмочного ремонта | Предельный размер, влекущий замену частей или их исправление | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
145 | Износ скоб по цапфам стяжной гайки против альбома по диаметру | — | 1 | 2 | 4 | —
| `XXII`. Буферные стержни |  |  |  |  |
146 | Износ буферного стержня по диаметру не более | 5 | 6 | 8 | 10 | —
147 | Зазор буферного стержня в стакане | 2 | 2 | 3 | — | —
| `XXIII`. Тяговый крюк |  |  |  |  |
148 | Сечение крюка по горизонтали | 46 х 67 | 45 х 04 | — | 44 х 61 | Предельный размер 44 указан без учёта наплывов, получающ. при работе крюка
| То же усиленного | 46 х 63 | 45 х 65 | — | 44 х 61 | Предельный размер 44 указан без учёта наплывов, получающ. при работе крюка
149 | Сечение крюка по вертикали | 60 х 110 | 59 х 109 | — | 58 х 108 | —
| То же усиленного | 60 х 125 | 59 х 124 | — | 58 х 123 | —
150 | Расстояние от зева до кромки отверстия | 39 | 37 | — | 35 | —
151 | Размеры сечения крюка по квадрату: |  |  |  |  |
| по ширине | 58 | 58 | — | — |
| по высоте | 58 | 56 | — | 53 | —
| `XXIV`. Объединённая стяжка |  |  |  |  |
152 | Наружный диаметр винта | 53 | 52 | — | 51 | —
153 | Диаметр отверстия в ушках | 42 | 44 | — | 45 | —
154 | Сечение скобы в прямой части | 30 х 32 | 29 х 31 | — | 28,5 х 30,5 | —
155 | Сечение скобы в закруглении | 45 х 35 | 43 х 34 | — | 42 х 34 | —
156 | Толщина серьги в ушках | 40 | 40 | — | 39 | —
157 | Диаметр отверстия в ушках серьги | 46 | 47 | — | 49 | —
158 | Диаметр валика в серьге | 50 | 48 | — | 46 | —
159 | Диаметр валика в средней части | 58 | 57 | — | 55 | —

<<< | Оглавление | -541- | Указатель | >>>