Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -222- | Указатель | >>>

Таблица 13. Неисправности тормозного паро-воздушного насоса

Порча - Причина - Метод устранения

1. Остановка насоса

> а) Отсутствие смазки насоса

> > а) Залить маслёнку смазкой. Открыть пробку камеры ходопеременного золотника, залить небольшое количество смазки, закрыть камеру пробкой и пустить насос

> б) Излом колец распределительного клапана

> > б) Заменить распределительный клапан запасным. При отсутствии запасного клапана снять изломанные кольца и вместо них сделать намотку из промасленного шнурового асбеста; по прибытии в депо записать ремонт

> в) Излом стержня распределительного клапана

> > в) Заменить изломанный распределительный клапан запасным

> г) Обрыв стержня ходопеременного золотника

> > г) Вынуть изломанный стержень; поднять поршни насоса выше среднего положения путём осторожного пуска пара и поставить запасный стержень

> д) Большой пропуск колец распределительного клапана

> > д) Заменить распределительный клапан запасным

> е) Ослабление золотниковой плитки

> > е) Снять верхнюю крышку и закрепить болты плитки

> ж) Искривление стержня ходопеременного золотника

> > ж) Сменить стержень или выправить старый при его годности

2. Стук поршня при движении кверху

> а) Пропуск колец малого диска распределительного клапана

> > а) Заменить клапан запасным

> б) Выработка плитки или стержня

> > б) Сменить стержень ходопеременного золотника, а по прибытии в депо записать ремонт плитки

> в) Отвёрнута гайка лабиринтового сальника (кольцевого сальника)

> > в) Отнять малый воздушный цилиндр и укрепить гайку

3. Поршень доходит до верхнего положения и останавливается

> а) Недостаток смазки в парораспределительной головке

> > а) Прочистить отверстие в штуцере маслёнки, продуть её паром и залить вискозином

> б) Сильный пропуск колец малого диска распределительного клапана

> > б) Сменить клапан на запасный

> в) Попал на поршень вывернувшийся шуруп золотниковой плиты

> > в) Снять верхнюю крышку, укрепить золотниковую плиту новым шурупом

> г) Неплотное прилегание крышки со стороны большого диска распределительного клапана

> > г) Покрепить или переставить крышку

> д) Загрязнено атмосферное отверстие во втулке малого диска распределительного клапана

> > д) Отнять крышку со стороны малого поршня и прочистить отверстие

4. Поршень, подойдя к нижнему положению, останавливается

> а) Сильный пропуск колец большого диска распределительного поршня

> > а) Сменить распределительный клапан на запасный

> б) Обрыв стержня ходопеременного золотника

> > б) Отнять пробку камеры ходопеременного золотника и вынуть поломанный стержень, заменив его запасным. Если излом стержня произошёл в средней части, то для выемки оставшейся части стержня необходимо снять верхнюю крышку

5. Возвращение поршней с середины хода

> а) Изгиб стержня

> > а) Сменить стержень на запасный или выправить старый при его годности

> б) Ослабление ходопеременного золотника во втулке

> > б) Сменить ходопеременный золотник.

6. Насос работает до давления в главном резервуаре 3—4 ат и останавливается

> а) Лопнула или отпущена пружина регулятора хода насоса

> > а) Увеличить нажатие регулировочной гайкой

> б) Сильный пропуск возбудительного клапана

> > б) Притереть возбудительный клапан

7. Насос накачивает 8 ат, останавливается и возобновляет работу только после большого падения давления в главном резервуаре

> Засорено атмосферное отверстие в средней части регулятора хода насоса

> > Прочистить атмосферное отверстие проволокой диаметром 0,5 мм

8. Насос работает неравномерно. Книзу поршень движется нормально, а кверху медленно и тяжело

> а) Неисправный нижний нагнетательный клапан

> > а) Осмотреть и при негодности сменить запасным

> б) Малый подъём верхнего нагнетательного клапана или нижнего перепускного

> > б) Увеличить подъём путём опиливания ударного выступа клапана на 0,75—1 мм

9. Поршень движется кверху нормально, а книзу медленно и тяжело

> а) Неисправный верхний нагнетательный клапан

> > а) Осмотреть клапан и при негодности заменить запасным

> б) Прорыв прокладки верхней клапанной коробки нагнетательного клапана

> > б) Отнять клапанную коробку и поставить новую прокладку

> в) Малый подъём нижнего нагнетательного клапана и верхнего перепускного

> > в) Спилить ударные выступы клапанов на 0,75—1 мм

10. В начале пуска насоса в ход после быстрого продвижения поршней кверху и книзу насос останавливается и прекращает работу

> а) Стержень ходо-переменного золотника изогнулся вследствие резкого пуска насоса в ход

> > Отнять верхнюю крышку и заменить стержень запасным

> б) Оборвалась головка стержня

> > Отнять верхнюю крышку и заменить стержень запасным

11. Перебои в работе насоса, иногда остановка по ходу

> Засорение атмосферного отверстия во втулке с наружной стороны малого поршня распределительного клапана

> > Отнять крышку со стороны малого поршня и прочистить атмосферное отверстие. Если результат не будет достигнут, то необходимо при постановке крышки на место ослабить её в постановке

12. Удар поршня цилиндра высокого давления в нижнюю крышку

> Ослабление поршня на штоке

> > Отнять на стоянке нижнюю крышку и закрепить поршень

13. Замедленное движение поршней, быстрое нагревание воздушного цилиндра

> а) Излом пли пропуск нагнетательных клапанов

> > а) Сменить нагнетательные клапаны

> б) Малый подъем нагнетательных клапапов

> > б) Спилить ударный выступ на 0,75—1 мм

> в) Загрязнение (загар) нагнетательных и всасывающих клапанов

> > в) Осмотреть и очистить клапаны от нагрева

<<< | Оглавление | -222- | Указатель | >>>