Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -481- | Указатель | >>>

### 8. Уход за песочницей и её трубопроводами

Для обеспечения исправного действия песочницы паровозная бригада обязана:

а) периодически проверять действие воздушной форсунки и правильность подачи песка под бандажи колёс;

б) своевременно устранять изгиб нижних концов песочных труб;

в) в снежную сырую погоду предупреждать «сырение» концов труб, для чего своевременно остукивать трубы молотком, не допуская при этом вмятин;

г) набор песка производить только через сетку;

д) крышку песочницы держать плотно закрытой, чтобы в резервуар не могли проникнуть снег и влага.

### 9. Обслуживание турбогенератора электрического освещения

В зимнее время, особенно при сильных морозах, скопление конденсата в турбине (когда турбогенератор не работает) может привести к размораживанию и порче всей паровой части турбогенератора. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы не было пропуска пара пусковым вентилем, который следует своевременно притирать.

В целях предохранения паровой части корпуса турбогенератора от замораживания в то время, когда не требуется освещения паровоза, турбогенератор необходимо ставить на прогрев, пуская его на малое число оборотов.

Для спуска конденсата из паровой турбины турбогенератор должен быть снабжён отеплённой спускной трубочкой.

ГЛАВА `IV`

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАРОВОЗОВ С КОНДЕНСАЦИЕЙ ПАРА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

### 1. Уход за турбиной дымососа

При работе турбины дымососа пар из парового корпуса, проникая через лабиринтовое уплотнение наружу, конденсируется и по валу затягивается в корпус левого подшипника, обводняя масло. Это обводнение бывает тем больше, чем больше проходит пара через лабиринтовое и фетровое уплотнения.

Если несвоевременно удалить конденсат из корпуса подшипника, на длительных стоянках в зимнее время, кроме обводнения масла, возможно замораживание подшипника, что при пуске турбины выведет её из строя.

Для предупреждения случаев обводнения масла и замораживания подшипника турбины дымососа паровозная бригада обязана:

а) не допускать чрезмерного парения лабиринта, заблаговременно устраняя его на промывках;

б) своевременно менять фетровое уплотнение и поддерживать его в исправном состоянии;

в) для прогрева корпуса турбины пусковой вентиль острого пара держать приоткрытым (турбина работать при этом не должна);

<<< | Оглавление | -481- | Указатель | >>>