Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -108- | Указатель | >>>

На паровозе с дровяным отоплением надо иметь заливательный рукав такой длины, чтобы можно было заливать очаги горения в любой части тендера, и пику с двумя или тремя зубцами для поворачивания поленьев в топке при неправильной их укладке.

> Фиг. 68. Постановка второй искроуловителыюй сетки на трубу при дровяном отоплении

> Фиг. 69. Панцырная сетка

Отверстия по всему периметру колосниковой решётки должны быть заделаны (плитами, кирпичом, асбеститом с глиной и пр.) (фиг. 70):

а) в поперечном направлении — на длину до 200 мм от передней и задней стенок топки;

б) в продольном направлении — на ширину до 100 мм от стенок топки с каждой стороны.

<<< | Оглавление | -108- | Указатель | >>>