Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -501- | Указатель | >>>

установлен на расстоянии 120 мм от поверхности стекла (фиг. 214). При этом центр у отверстия ограничителя должен быть расположен на высоте верхней плоскости у нижней гайки водомерного стекла.

Для освещения манометров, обычно располагаемых общей группой, светильник следует установить на расстоянии около 600 мм от плоскости щита, на котором они укреплены (фиг. 215). При этом расстояние от центра выходного отверстия ограничителя до оси манометра, считая по высоте, должно составлять около 300 мм. Светильник устанавливается так, чтобы прорезь ограничителя была расположена горизонтально. Светильник такого типа даёт тонкий пучок света, который обеспечивает достаточное освещение четырёх-пяти манометров, расположенных в один горизонтальный ряд.

> Фиг. 214. Светильник для водомерного стекла

> Фиг. 215. Светильник для манометра

Верхний световой фонарь в будке машиниста, если он имеет керосиновую лампу, должен быть затемнён с боков и снабжён сверху отражательным козырьком.

Электрическое освещение с типовой арматурой без всяких приспособлений обеспечивает достаточное ограничение в распространении света по сторонам будки. В этом случае понижается сила света, для чего нормальные лампы заменяются светомаскировочными синими марки СМ, мощностью до 40 вт или белыми марки БМ, мощностью до 6 вт.

### 5. Маскировка зольника

Для устранения появления на пути следования паровоза отблесков из поддувала и из-под колосниковой решётки необходимо сделать специальные отражательные щитки к дверкам, клапанам и люкам поддувала.

У бункерных зольников, имеющих верхние клапаны, маскировка отблесков из-под колосниковой решётки достигается посредством наращивания клапанов специальными щитками, края которых загнуты книзу. Такие щитки соединяются с клапанами на шарнирных петлях, что в случае необходимости даёт свободный доступ для очи-

<<< | Оглавление | -501- | Указатель | >>>