Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -24- | Указатель | >>>

У четырёхцилиндровых паровозов с машиной системы компаунд свежий пар из котла первоначально поступает в цилиндры высокого давления, из которых переходит в цилиндры низкого давления, после чего выпускается в конус (фиг. 23).

При этом у четырёхцилиндровых паровозов с машиной компаунд цилиндры высокого давления могут быть расположены как снаружи, так и внутри рамы (фиг. 24).

У некоторых четырёхцилиндровых паровозов, имеющих наружные цилиндры, поршни попарно насажены на общие штоки. Такая система носит иностранное название «тандем», что в переводе на русский язык значит «последовательно соединённый». Примером такой конструкции служат наши паровозы серии Р (фиг. 25).

> Фиг. 25. Схема расположения цилиндров и пути прохода пара в четырёхцилиндровой машине системы тандем-компаунд

### 10. Подразделение паровозов по принципу использования отработавшего пара

До последнего времени почти все паровозы как в СССР, так и в других странах строились с паровыми машинами, у которых отработавший пар выпускался через конус «на выхлоп» в атмосферу. Начиная с 1935 г. у нас производится массовый выпуск паровозов, работающих по совершенно иному принципу — с конденсацией отработавшего пара. У этих паровозов отработавший пар из паровой

> Фиг. 26. Общий вид паровоза серии СОк с тендером-конденсатором

<<< | Оглавление | -24- | Указатель | >>>