Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -463- | Указатель | >>>

При подготовке к зиме и отеплении пресс-маслёнок необходимо проверить состояние прогревательного устройства, являющегося основным средством, предупреждающим чрезмерное охлаждение корпуса пресс-маслёнки. Паровые трубочки пресс-маслёнки, входящие и выходящие, следует отнять и продуть паром или воздухом.

> Фиг. 200. Отеплительный кожух пресс-маслёнки Фридмана

На паровозах серий ФД и ИС, где установлены две пресс-маслёнки, каждая из них должна иметь самостоятельный подвод и отвод пара. Соединение в один выход двух происходящих трубок от разных корпусов не допускается. Пароисходящие трубочки должны быть выведены кверху — к трубе паровоза или же отведены к передним крышкам золотниковых коробок.

<<< | Оглавление | -463- | Указатель | >>>