Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -278- | Указатель | >>>

установки параллелей и паровыхлопного конуса; тщательный осмотр тендерных тележек с выкаткой их из-под тендера и ремонт стокера.

Окончательно перечень необходимых работ при подъёмочном ремонте паровоза определяется начальником депо, его заместителем или инженером по ремонту совместно со старшим машинистом и приёмщиком НКПС по фактическому состоянию паровоза в соответствии с установленными допусками износа его частей.

Средний ремонт паровозов имеет целью периодическое оздоровление паровозов с устранением износа деталей путём ремонта их и частичной замены новыми. При среднем ремонте паровоз в целом приводится в состояние полной исправности, обеспечивающей нормальную работу паровоза на протяжении установленного пробега.

При среднем ремонте производятся следующие обязательные работы.

1. По котлу:

а) выемка до 30`%` жаровых и дымогарных труб;

б) выемка всех пароперегревательных элементов, их очистка, ремонт и испытание;

в) очистка всех контрольных отверстий и проверка состояния связей и анкерных болтов;

г) ремонт с отъёмкой от места паровых труб, всей арматуры и гарнитуры (коллектор, пароразборная колонка и регуляторная труба отнимаются в зависимости от состояния).

2. По машине:

а) смена поршневых и золотниковых колец;

б) смена крейцкопфных вкладышей;

в) смена дышловых плавающих и втулочных подшипников;

г) гидравлическое испытание цилиндров при смене втулок и исправлении цилиндров сваркой.

3. По экипажу:

а) осмотр и проверка рамы с устранением дефектных мест;

б) регулировка рессорного подвешивания;

в) смена буксовых наличников или буксовых накладок;

г) освидетельствование колёсных пар и обточка бандажей;

д) выкатка, проверка и ремонт паровозных тележек;

е) проверка и испытание подвесных рессор.

4. По тендеру:

а) выкатка тендерных тележек, их проверка и ремонт;

б) освидетельствование, ремонт и окраска водяного бака;

в) осмотр и ремонт паровой машины, корыта и редуктора стокера с выемкой из тендера и разборкой.

5. По конденсационному оборудованию: разборка и ремонт турбины дымососа, питательных насосов, турбины и редукторов воздушных вентиляторов, фильтров (секции холодильников и трубопроводы разбираются для ремонта в зависимости от состояния).

<<< | Оглавление | -278- | Указатель | >>>