Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -531- | Указатель | >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ `VI` (Продолжение)

ОСНОВНЫЕ ДОПУСКИ ИЗНОСОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПАРОВОЗОВ

(из Правил текущего ремонта, ухода и содержания паровозов)

№ по пор. | Наименование деталей | Допускаемый размер при выпуске из капитального ремонта | Допускаемый размер при выпуске из среднего ремонта | Допускаемый размер при выпуске из подъёмочного ремонта | Предельный размер, влекущий замену частей или их исправление | Примечание
41 | Разница между диаметрами правого и левого цилиндров у паровозов простого действия | 5 | 7 | — | 10 | —
42 | Овальность или выработка старой золотниковой втулки | — | — | 0,5 | 1 | —
43 | Глубина задиров золотниковой втулки | — | — | — | 1 | —
44 | Ширина отдельного задира золотниковой втулки | — | — | — | 2 | —
45 | Число задиров с предельными размерами | — | — | — | 2 | —
46 | Отступление от альбомной ширины окна золотниковой втулки | +0,5 | + 0,5 | — | + 1 | —
| `XI`. Поршни |  |  |  |  |
47 | Разница между диаметром цилиндра и диска: |  |  |  |  |
| а) при сквозном штоке для простых колец | 10 | 12 | — | 14 | —
| б) при секционных кольцах | 14 | 16 | — | 20 | —
48 | Боковой зазор .между кольц-.ч и стенками ручья | 0,1 | 0,1 | 0,2 | — | Для колец прямоугольного сечения
|  | 0,3 | 0,3 | 0,5 | — | Для секционных колец
49 | Максимальная толщина новых к элей прямоугольного сечения при диаметре цилиндра: |  |  |  |  |
| до 500 мм включительно | Альбом | 18 | — | Свыше 19 | —
| от 501 до 600 мм | Альбом | 19 | — | Свыше 20 | —
| от 601 до 700 мм | Альбом | 20 | — | Свыше 21 | —
| от 701 и выше | Альбом | 21 | — | Свыше 22 | —
50 | Зазор в замке нового поршневого кольца по наименьшему диаметру цилиндра | 1,5—2 | 1,5—2 | 1,5—2 | — | —
51 | То же старого с Г-образкым замком | — | — | — | 10 | —
52 | Суммарный зазор в замках новых секционных колец | 6-8 | 6-8 | 6-8 | — | —
53 | То же в старых при их износе | — | — | 22 | Свыше 30 | Для поршней с контрштоками
|  | — | — | 15 | Свыше 30 | Для поршней без контрштоков

<<< | Оглавление | -531- | Указатель | >>>