Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -529- | Указатель | >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ `VI` (Продолжение)

ОСНОВНЫЕ ДОПУСКИ ИЗНОСОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПАРОВОЗОВ

(из Правил текущего ремонта, ухода и содержания паровозов)

№ по пор. | Наименование деталей | Допускаемый размер при выпуске из капитального ремонта | Допускаемый размер при выпуске из среднего ремонта | Допускаемый размер при выпуске из подъёмочного ремонта | Предельный размер, влекущий замену частей или их исправление | Примечание
| `VI`. Дымогарные, жаровые и кипятильные трубы |  |  |  |  |
19 | Высота буртов вновь поставленных дымогарных труб | 3-4 | 3-4 | 3-4 | — | —
20 | Высота буртов вновь поставленных жаровых труб | 4-6 | 4-6 | 4-6 | — | —
21 | Выпучины кипятильных труб | — | 2 | 5 | Свыше 5 | —
| `VII`. Прочие части котла |  |  |  |  | —
22 | Толщина листов кожуха топки | 7 | 6 | — | 5 | —
23 | Толщина передней решётки | 10 | 8 | — | — | Для альбомной толщины 15 мм
|  | 15 | 13 | — | — | Для остальных размеров —
24 | Прогиб передней решётки | 15 | 18 | — | 21 | —
25 | Минимальная толщина листов зольника | 2 | 2 | — | 1 | —
| `VIII`. Регулятор |  |  |  |  |
26 | Подъём малого разгрузочного клапана регулятора Цара | 13—14 | 13—14 | 13—14 | 12 | —
27 | Подъём большого клапана регулятора Цара | 32—33 | 32—33 | 32-33 | 31 | —
28 | Подъём малого разгрузочного клапана главного запорного вентиля котла ФД | 15-16 | 15-16 | 15-16 | 14 | —
29 | Подъём большого клапана главного запорного вентиля котла паровозов ФД | 53-54 | 53-54 | 53-54 | 51 | —
30 | Слабина валиков во втулках регуляторного привода | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | —
31 | Зазор между грундбуксой или втулкой регуляторного сальника и валом (по диаметру) | 0,5 | 0,5 | 1 | — | —

<<< | Оглавление | -529- | Указатель | >>>