Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -230- | Указатель | >>>

Пример. Товарный поезд должен следовать на автотормозах со скоростью 55 км/ч по руководящему уклону 0,008 (паровоз серии ФД).

В справке о тормозах (форма ВУ № 45), выданной машинисту, указаны следующие данные:

СССР НКПС

Штемпель станции

.........ж. д.

Форма ВУ № 45

Поезд № 1053.

Вес поезда 2 500 т

СПРАВКА О ТОРМОЗАХ

Требуется нажатие колодок в тоннах — 375

ручных тормозов в осях—24

18/`IX` 1943 г.

Всего 190 осей.

Наименование тормозных вагонов | Количество осей | Нажатие колодок
На гружёном режиме по 6,5 т на ось | 28 | 182
На гружёном режиме по 6 т на ось | 44 | 264
На порожнем режиме и однорежимные 3,5 т на ось | 28 | 93
Пассажирские 7 т на ось | — | —
Пассажирские 5 т на ось | — | —
Итого тормозных осей и нажатие колодок | 100 | 544
Количество тормозных осей невключённых | — | —
Количество ручных тормозных осей | 26 | —

Подпись осмотрщика вагонов

Подпись дежурного по станции

Утечка в поезде — 0,2 ат/мин

Паровозный машинист

Оборотная сторона справки формы ВУ № 45

Наименование станции, перегона | Уменьшены | Увеличены | Подпись ДСП или главного кондуктора | Подпись осмотрщика вагонов или ПВМ
вес поезда в т | нажатие в т | вес поезда в т | нажатие в т

Проба тормозов перед затяжным спуском произведена

Дежурный по станции .......

Осмотрщик вагонов......

Машинист, получив такую справку, обязан проверить потребность в автотормозах в соответствии с весом поезда и профилем пути.

<<< | Оглавление | -230- | Указатель | >>>