Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -70- | Указатель | >>>

в небольшом количестве крупные куски размером до 200 мм. Цвет

угля в большинстве светлосерый с металлическим блеском. Вес 1 м3 насыпью - примерно 880 кг. По месторождению угли ПС разделяются на донецкие, кузнецкие и карагандинские.

Тощий уголь, отличаясь малым выходом летучих, очень плохо воспламеняется и горит коротким пламенем. Влажность угля в среднем 3,5`%`. Теплотворная способность колеблется от 6 600 до 7 500 кал. При сжигании в топке в большинстве случаев совершенно не спекается. Зольность колеблется от 4,5 до 25`%`. Шлак тонкий, плотный. При хранении, даже в течение очень длительного срока уголь почти не теряет своих качеств.

Основную массу угля составляют мелкие кусочки размером около 10 мм. Кроме того, в угле содержатся пыль и мелочь, а также небольшое количество крупных кусков размером до 100 мм. Некоторые разновидности этого угля по наружному виду напоминают уголь марки ПС, Цвет угля тёмносероватый с незначительным блеском. Вес 1 м3 насыпью—примерно 900 кг.

### 5. Антрацит

Антрацит как топливо для паровозов применяется в довольно большом количестве. В СССР есть два основных месторождения антрацита: в Донецком бассейне и на Урале. Антрацит в сущности является разновидностью каменного угля и по своим свойствам занимает следующее место после угля марки Т.

Отличаясь незначительным выходом летучих, антрацит плохо воспламеняется и очень медленно горит коротким, прозрачным пламенем. Влажность антрацита редко превышает 5,5 — 7,5`%`. Теплотворная способность антрацита колеблется от 6 000 до 7 500 кал. При сжигании совершенно не спекается, а некоторые сорта при этом ещё и растрескиваются, превращаясь в мелочь. Антрацит отличается невысокой зольностью, редко превышающей 10 —12`%`, и при сжигании образует плотный заливной шлак, чему способствуют как легкоплавкий характер золы, так и высокая температура, развивающаяся при горении. При хранении антрацит почти совершенно не теряет своих свойств и не самовозгорается.

По крупности кусков антрациты разделяются на марки (табл. 2).

Таблица 2. Антрациты Донецкого бассейна

Название сортов или марок | Обозначение марок | Размер кусков в мм | Браковочное содержание мелочи в `%` | Размер мелочи в мм
Плита | АП | Больше 100 | 5,0 | Меньше 100
Крупный орех | АК | 100—25 | 7,0 | 25—0
Мелкий орех | АМ | 25- 13 | 8,0 | 13—0
Семячко | АС | 13—6 | 12,0 | 6—0
Семячко со штыбом | АСШ | 13— 0 | 60,0 | 6-0
Зубок | АЗ | 6— 3 | — | —
Зубок со штыбом | АЗШ | 6— 0 | — | —
Штыб | АШ | 3— 0 | — | —
Рядовой со штыбом | АГШ | 100—0 | 30,0 | 6-0

<<< | Оглавление | -70- | Указатель | >>>