Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -532- | Указатель | >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ `VI` (Продолжение)

ОСНОВНЫЕ ДОПУСКИ ИЗНОСОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПАРОВОЗОВ

(из Правил текущего ремонта, ухода и содержания паровозов)

№ по пор. | Наименование деталей | Допускаемый размер при выпуске из капитального ремонта | Допускаемый размер при выпуске из среднего ремонта | Допускаемый размер при выпуске из подъёмочного ремонта | Предельный размер, влекущий замену частей или их исправление | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
54 | Уменьшение (диаметра пружин секционных колец от износа | Альбом | 9 | 7,5 | — | —
55 | Уширение клинового отверстия в головке штока против альбомного размера | 2 | 3 | — | 4 | —
56 | Уменьшение расстояния от клинового отверстия до торца головки штока против альбомного размера | 5 | 7 | — | 9 | —
57 | Конусность и овальность поршневого штока при металлической набивке сальников | 0,1 | 0,1 | 0,2 | Свыше 0,5 | —
58 | То же для паровозов ФД и ИС | 0,1 | 0,1 | 0,2 | Свыше 1 | —
59 | То же при мягкой набивке | 0,1 | 0,1 | 0,2 | Свыше 1 | —
60 | Увеличение ширины ручья в дисках поршня против альбомного размера | 2 | 4 | — | 6 | —
| То же при секционных кольцах | 1 | 2 | — | 3 | —
| `XII`. Золотники |  |  |  |  |
61 | Увеличение ширины ручья в золотниковых дисках против альбомного размера | — | 2 | — | 2 | —
62 | Боковой зазор между кольцом и стенками ручья | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | —
63 | Толщина нового золотникового кольца | 16 | 18 | 18 | — | Для паровозов ФД и ИС
|  | 12 | 14 | 14 | — | Для паровозов проч. серий
64 | Минимальная величина захода кольца в ручей | 9 | 8 | 8 | 7 | —
65 | Разность в диаметрах диска и упорной шайбы золотника Трофимова | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | —

<<< | Оглавление | -532- | Указатель | >>>