Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -300- | Указатель | >>>

Перед постановкой элементов пароперегревателя гнёзда коллектора при наличии выедин, рисок, забоин должны быть профрезерованы с последующей шлифовкой.

Разработка, гнёзд коллектора для элементов против альбомного размера допускается до 8 мм по диаметру, при этом разрешается постановка конусов Рязанцева с переходным наружным диаметром.

Во всех случаях ремонта коллектора с отъёмкой от места он должен быть опрессован давлением выше котлового на 5 ат.

Для предупреждения элементов от преждевременного износа и прогорания необходимо регулярно производить их очистку путём кипячения или циркуляции.

### 6. Обрыв и парение парорабочих труб

Обрыв и парение парорабочих труб вызывают пропуск пара в соединениях труб, во фланцах, с цилиндрами, а также в местах разрыва (фиг. 122).

Разрыв парорабочих труб обычно наблюдается около фланцев с обратной стороны их по месту обварки.

Причиной парения во фланце в большинстве случаев является небрежная постановка прокладных чечевичных колец. Обрыв трубы обычно имеет причиной неправильные, слишком короткие размеры её, вызывающие растягивание трубы при креплении, особенно при тонкомерности стенок её. Кроме того, причиной обрыва и ослабления соединений во фланцах в ряде случаев может быть ослабление междуцилиндрового скрепления рамы или ослабление укрепления котла у дымовой коробки, что вызывает сдвиг котла или цилиндров по отношению друг к другу, в первую очередь отзывающийся на соединяющих их парорабочих трубах.

> Фиг. 122. Неисправности приборов, расположенных в дымовой коробке

Исправление пропарившей трубы производится перестановкой её и заваркой мест разрыва с тщательной притиркой прокладных чечевичных колец и пригонкой размеров трубы точно по месту.

<<< | Оглавление | -300- | Указатель | >>>